# Produktliste

**Taurus**

Gehäuse aus Aluminium. Neu

Trägerelement aus Alu-Guß.

Leuchtenabdeckung aus PMMA.

Elektro-Einheit, die nach Lösen

der Steck-Kupplung komplett

ausgetauscht werden kann.

RAL, Eisenglimmer. Hess-Qualitätsmast,

Seite 1.204.Stahlmast,

konisch. Mastzopf abgesetzt.

Schutzart IP 54

y Schutzklasse I

10 / v

Mehrpreis:

Schutzklasse II.

**Pollux**

Gehäuse aus starkwandiger

Alu-Speziallegierung.

Trägerelement aus Alu-Guß.

Leuchtenabdeckung aus PMMA.

Elektro-Einheit, die nach Lösen

der Steck-Kupplung komplett

ausgetauscht werden kann.

Schutzart IP 54

y Schutzklasse I

10 / v

Mehrpreis:

Elektronische Umschaltung

für Nachtabsenkung.

Schutzklasse II

(nur bis 150 W).

**Bahia**

Gehäuse aus starkwandiger Alu-

Speziallegierung. Trägerelement

aus Alu-Guß. Leuchtenabdeckung

aus PMMA. RAL, Eisenglimmer.

Spiegeloptik mit Wannenabdeckung.

Hess-Qualitätsmast,

Seite 1.204. Stahlmast, abgesetzt.

9 Schutzart IP 54

8 Schutzklasse I

ENEC 10 / VDE

Mehrpreis:

Elektronische Umschaltung

für Nachtabsenkung.

Schutzklasse II.